# Installazione del platorello di estrazione

ATTENZIONE

Rischio di lesioni gravi

L'aria sotto pressione può causare lesioni personali.

- Chiudere sempre l’alimentazione dell'aria quando non è in uso o prima di effettuare qualsiasi regolazione.

- Svuotare il flessibile di pressione dell’aria e scollegare l'attrezzo di alimentazione dall'aria quando non è in uso o prima di effettuare qualsiasi regolazione.

- Utilizzare sempre la dimensione corretta del tubo e la pressione corretta dell'aria per l'utensile.

Prima di iniziare l'installazione

- Controllare visivamente che il platorello di estrazione non sia incrinato o danneggiato.

- Verificare che le dimensioni del foro del platorello di estrazione siano corrette.

- Verificare di utilizzare il tipo di abrasivo corretto per l'applicazione.

- Verificare che la velocità nominale massima indicata sul platorello di estrazione sia superiore o uguale alla velocità riportata sull'utensile.

Attrezzi richiesti:

- Chiave a compasso

- Chiave a brugola

Istruzioni

1. Premere il pulsante di blocco mandrino in avanti e mantenerlo premuto ruotando il bilanciatore automatico nella posizione di bloccaggio. Attendere l'emissione di un suono che indica la posizione corretta.

2. Premere il pulsante di blocco mandrino in avanti e mantenerlo premuto rimuovendo l'adattatore (se collegato) con una chiave a compasso.

3. Montare la rondella a flangia, il platorello di estrazione e l'abrasivo sul mandrino.

4. Fissare il kit di bloccaggio con la chiave a compasso alla coppia raccomandata.

   Vedere la sezione Opzioni di configurazione per gli attrezzi e i valori di coppia raccomandati.

5. Verificare che il platorello di estrazione giri correttamente.

ATTENZIONE

Rischio di lesioni

- Eseguire un collaudo dell'utensile in un'area protetta dopo l'assemblaggio del platorello di estrazione.