# Páka škrticího ventilu a bezpečnostní spouštěč

Funkcí páky škrticího ventilu je zabránit neúmyslnému spuštění nástroje.

Přepnutím páky bezpečnostního ventilu uzamknete/odemknete funkci zabezpečení. Před odložením nástroje vždy přepněte páku škrticího ventilu do uzamčené polohy.

- Zkontrolujte, zda bezpečnostní spouštěč funguje správně.

- Pokud bezpečnostní spouštěč nefunguje správně, vyměňte ho.

- Nikdy nevyjímejte bezpečnostní spouštěč ani ho nezajišťujte přelepením páskou.