# Pulizia del filtro dell'aria a maglia fine

Attrezzi richiesti:

- Morsa

- Chiave torsiometrica

- Cacciavite

- Pistola per aria compressa

Parti di ricambio:

- Sostituire il filtro ogni 1.000 ore di esercizio.

Istruzioni

1. Posizionare l'utensile in una morsa.

   Rimuovere le quattro viti dall'impugnatura utilizzando un cacciavite Torx.

2. Rimuovere l'impugnatura dall'alloggiamento del motore.

   Rimuovere il filtro dell'aria a maglia fine dal corpo valvole.

   Pulire il filtro dell'aria a maglia fine utilizzando una pistola per aria compressa.

   Sostituire il filtro dell'aria a maglia fine se si rilevano segni di danni o cattivo funzionamento.

   Montare il filtro dell'aria a maglia fine pulito o nuovo nel corpo valvole.

   Procedere con cautela per non rilasciare il meccanismo di arresto in caso di sovravelocità.

3. Montare l'impugnatura sull'alloggiamento del motore.

   Serrare le quattro viti nell'impugnatura alla coppia raccomandata.