# Rengöra adaptern med silen

VARNING

Risk för allvarlig personskada

Trycksatt luft kan orsaka allvarlig skada.

- Stäng alltid av lufttillförseln när den inte används eller innan justeringar görs.

- Släpp ut lufttrycket ur slangen och koppla bort verktyget från lufttillförseln när den inte används eller innan justeringar görs.

- Använd alltid rätt slangstorlek och lufttryck för verktyget.

Verktyg som krävs:

- Skruvstäd

- Momentnyckel

- Skiftnyckel (3/8")

- Blåspistol

Reservdelar:

- Byt filtret vid 1000-timmarsservice.

Instruktioner

1. Placera verktyget i ett skruvstäd.

   Koppla bort luftadaptern från handtaget med en skiftnyckel.

2. Rengör adapterns sil med hjälp av en blåspistol.

   Byt ut adaptern med silen om du upptäcker skador eller fel.

3. Montera den rengjorda eller nya adaptern med sil tillsammans med O-ringen.

   Montera adaptern med silen i handtaget och dra åt med en skiftnyckel till rekommenderat moment.