# Resolvendo problemas da ferramenta

A tabela abaixo mostra os procedimentos mais comuns para solucionar problemas.

As ações marcadas com asterisco * devem ser realizadas somente por oficinas autorizadas ou técnicos de manutenção qualificados.

Problema | Razão | Ação
--- | --- | ---
A ferramenta não liga | Não há fluxo de ar para a ferramenta | Verifique a conexão de ar
| Proteção de excesso de velocidade ativado | *
| Motor engripado | *
Marcha lenta irregular | Pressão do ar instável | Verifique o regulador de pressão do ar
| Regulador gasto | *
Baixa potência | Baixa pressão do ar | Verifique a pressão do ar
| Mangueira de abastecimento com comprimento ou dimensão incorreta | Verifique a conexão de ar
| Filtros bloqueados | Limpe ou troque o filtro grosso e fino
| Excesso de umidade no ar (ponto de orvalho alto) | Verifique o compressor
| Excesso de óleo na caixa de engrenagens | Verificar nível do óleo
| Válvula de regulagem gasta | *
| Turbina gasta | *
| Regulador gasto | *
Óleo no ar de exaustão | Ar lubrificado | Não se recomenda óleo no ar
| Vazamento na vedação da turbina | *
| Vazamento do O-ring no difusor | *
| Vazamento no pino de excesso de velocidade | *
Vazamento de óleo no eixo | Solte os parafusos ou o bujão de óleo | Aperte os parafusos
| Vedação de óleo gasta | *
| O-ring danificado na placa | *
| Mancal do eixo danificado | *
| Falta vedação no bujão de óleo ou nos parafusos | Troque a vedação
Partida inesperada da ferramenta | Válvula de regulagem danificada | *
| Pino da válvula enroscado na posição de partida | Troque o pino e a guia
| Mecanismo de trava de segurança danificado | Troque o mecanismo
Vibrações | Disco gasto ou danificado | Troque o disco
| O autobalanceador não está funcionando corretamente | Troque o autobalanceador
Marcha lenta muito alta | Regulador | *
Carcaça do motor quente demais | Excesso de óleo na caixa de engrenagens | Verificar nível do óleo
Som anormal | Pouco óleo na caixa de engrenagens | Verifique o óleo
| Engrenagem danificada | *
| Folga incorreta da engrenagem | *
| Rolamentos do motor gastos | *