# Componenti principali

Posizione | Componente | Funzione
--- | --- | ---
1 | Maniglia di supporto | Regolabile per una posizione di lavoro flessibile per operatori destrimani o mancini.
2 | Bilanciatore | Riduce le vibrazioni.
3 | Protezione della mola | Protezione della mola regolabile (solo su smerigliatrici).
4 | Pulsante di bloccaggio mandrino/Regolazione della protezione mola | Doppia funzionalità. Bloccaggio del mandrino con spinta del pulsante in avanti. Regolazione della protezione della mola (solo su smerigliatrici) con trazione del pulsante all'indietro.
5 | Targhetta informativa | Visualizza informazioni generiche sull'utensile.
6 | Meccanismo di sicurezza | Funzione in due fasi per un avvio e arresto sicuri dell'utensile. Premere in avanti la forcella di disinnesto della frizione per rilasciare il meccanismo di sicurezza.
7 | Impugnatura di comando | Impugnatura dal design ergonomico, pratica e sicura che offre inoltre un isolamento termico ottimale.
8 | Adattatore d'aria con filtro | Facilita le operazioni di collegamento dell'aria e protegge l'utensile da impurità.
9 | Leva di comando | Avvia e arresta lo strumento.
10 | Segno | Indica la velocità nominale dell'utensile.