# Эксплуатация шлифовальной машины

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность получения травмы

- Запрещается снимать рычаг дросселя или фиксировать его изолентой и другими способами.

- Прекратите работу с инструментом при возникновении ненормально громких шумов и вибрации в процессе его использования.

- Перед работой с инструментом обязательно наденьте соответствующие средства индивидуальной защиты.

- Убедитесь, что в зоне, где вы работаете, нет других людей, чтобы никто не пострадал.

- Убедитесь, что скорость холостого хода инструмента не превышает указанного на нем значения. См. указания по проверке скорости холостого хода.

- Убедитесь, что максимальная скорость опорной тарелки больше или равна скорости, указанной на инструменте.

- Убедитесь, что опорная тарелка не имеет трещин и повреждений.

- Убедитесь, что выбранное сочетание опорной тарелки и крепежных деталей соответствует государственным нормам.

Указания

1. Подсоедините инструмент к линии подачи сжатого воздуха (если он еще не подсоединен к ней).

   Направьте поток отработанного воздуха в сторону от оператора.

2. Нажмите рычажок фиксатора вперед, чтобы разблокировать механизм защиты.

   Нажмите рычаг дросселя вниз, чтобы запустить инструмент.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность повреждений и травм

Вращающиеся детали могут становиться причиной повреждений и травм.

- Прежде чем положить инструмент, убедитесь, что он выключен и полностью остановился.