# バッキングパッドの取り付け

警告

重傷のリスク

エア加圧状態では傷害を負う危険性があります。

- 使用しないときや調整前は空気供給を必ず遮断してください。

- 使用しないときや調整前は、エア圧力のホースを排気して、エアプレッシャのホースを抜き取り、ツールへのエア供給を遮断してください。

- 常にツールに対して正しいホースサイズとエア圧力を必ず使用してください。

設置を開始する前に

- バッキングパッドが割れたり破損していないことを目視で検査します。

- バッキングパッドに適切な寸法の穴があることを確認してください。

- 用途に合った研磨剤であることを確認してください。

- バッキングパッドの定格最大速度がツールで指定された速度以上であることを確認してください。

必要なツール：

- フェーススパナ

- 六角レンチ

説明書

1. スピンドルロックボタンを前方に押して、オートバランサをロック位置まで回転する間、押したままにします。正しい位置を示す音を聞きます。

2. スピンドルロック ボタンを前方に押し、アダプターが取り付けられている場合は押したまま、フェイススパナで取り外します。

3. フランジワッシャー、バッキングパッドと研磨剤をスピンドルに取り付けます。

4. フェイススパナを使ってロッキングキットを推奨トルクで取り付けます。

   サービスツールと推奨トルク値については、「構成オプション」のセクションを参照してください。

5. バッキングパッドが正しく回転することを確認します。

警告

傷害のリスク

- バッキングパッドを組み立ててから、保護エリア内でツールを試運転します。