# Instalação do encosto

AVISO

Risco de acidente grave

Ar pressurizado pode causar lesões.

- Feche sempre o abastecimento de ar quando não estiver em uso ou antes de fazer qualquer ajuste.

- Despressurize a mangueira e desconecte a ferramenta do abastecimento de ar quando não estiver em uso ou antes de fazer qualquer ajuste.

- Use sempre a pressão de ar e tamanho de mangueira corretos para a ferramenta.

Antes de iniciar a instalação

- Inspecione o encosto visualmente verificando se há rachaduras ou danos.

- Verifique se o encosto tem as dimensões corretas do furo.

- Verifique se o abrasivo é o correto para a aplicação.

- Confirme se a velocidade máxima declarada do encosto é maior ou igual à velocidade especificada na ferramenta.

Ferramentas exigidas:

- Chave dois pinos

- Chave Allen

Instruções

1. Pressione e mantenha pressionado o botão Trava do eixo para frente enquanto gira o Autobalancer para a posição travada. Ouça um som indicando a posição correta.

2. Pressione e mantenha pressionado o botão Trava do eixo para frente durante a remoção do adaptador (se houver) com uma chave dois pinos.

3. Encaixe a arruela de flange, o encosto e o abrasivo no eixo.

4. Aplique o torque recomendado para prender o kit de trava com a chave dois pinos.

   Consulte a seção Opções de configuração para ferramentas de manutenção e valores de torque recomendados.

5. Verifique se o encosto gira corretamente.

AVISO

Risco de acidentes

- Execute um teste na ferramenta em uma área protegida após instalar o encosto.