# Обзор периодичности обслуживания

В следующей таблице представлена рекомендованная периодичность технического обслуживания данного инструмента, в том числе информация по обслуживанию конкретных деталей через 500, 1000 и 1500 ч работы и т. д.

Обслуживание через каждые 1000 ч должен выполняться только в официальной сервисной мастерской или квалифицированным специалистом по сервисному обслуживанию.

Обслуживание через 500 ч | Обслуживание через 1000 ч | Обслуживание через 1500 ч
--- | --- | ---
Визуально проверить инструмент | Визуально проверить инструмент | Визуально проверить инструмент
Заменить масло | Заменить масло | Заменить масло
Очистить фильтры | Очистить фильтры | Очистить фильтры
| Провести техобслуживание турбины |
| Провести техобслуживание шпинделя |

## Ремонтные комплекты

Обслуживание через 500 ч | Обслуживание через 1000 ч | Обслуживание через 1500 ч
--- | --- | ---
Oil tube kit | Oil tube kit × 2 | Oil tube kit
Maintenance kit - 500 h | Maintenance kit - 500 h | Maintenance kit - 500 h
| Maintenance kit - 1000 h |