# Kontrola wzrokowa — narzędzie i akcesoria

Przed użyciem należy wykonać kontrolę wzrokową narzędzia i jego części.
Części wymienione na liście poniżej mogą się różnić w zależności od modelu.

- Osłona tarczy szlifierskiej lub talerz oporowy

- Złączki, nakrętki lub podkładki kołnierzowe

- Uchwyt pomocniczy

- Dźwignia zaworu dławiącego i mechanizm zabezpieczający

- Automatyczny stabilizator

- wrzeciono

Sprawdzić, czy nie występują żadne uszkodzenia ani wycieki smaru lub oleju, które mogą pogorszyć bezpieczeństwo użytkowania narzędzia.