# Huvudkomponenter

Position | Komponent | Funktion
--- | --- | ---
1 | Stödhandtag | Justerbart för flexibel arbetsställning som passar både vänster- och högerhänta operatörer.
2 | Autobalanserare | Minskar vibrationer.
3 | Sprängskydd | Ställbart sprängskydd (endast på slipmaskiner).
4 | Spindelns låsknapp/Justering av sprängskiva | Dubbel funktion. Låser spindeln när den skjuts framåt. Justerar sprängskyddet (på slipmaskiner) när det skjuts bakåt.
5 | Typskylt | Visar allmän information om verktyget.
6 | Säkerhetsmekanism | Tvåstegsfunktion för säker start och stopp av verktyget. Skjut frigöringsarmen framåt för att frigöra säkerhetslåsarmen.
7 | Gashandtag | Ger ett ergonomiskt, bekvämt och säkert grepp liksom bra värmeisolering.
8 | Luftadapter med sil | Underlättar tryckluftanslutningen och skyddar verktyget från smuts.
9 | Varvtalsreglage | Startar och stoppar verktyget.
10 | Typskylt | Visar verktygets märkvarvtal.