# Vue d'ensemble des périodicités d'entretien

Le tableau ci-dessous présente les périodicités d'entretien recommandées pour cet outil, y compris les pièces nécessitant une intervention d'entretien au bout de 500, 1 000 et 1 500 heures de service, et ainsi de suite.

L'entretien toutes les 1 000 heures ne peut être effectué que par un atelier agréé ou un technicien d'entretien qualifié.

Entretien des 500 heures | Entretien des 1 000 heures | Entretien des 1 500 heures
--- | --- | ---
Inspecter visuellement l'outil | Inspecter visuellement l'outil | Inspecter visuellement l'outil
Vidanger l'huile | Vidanger l'huile | Vidanger l'huile
Nettoyer les filtres | Nettoyer les filtres | Nettoyer les filtres
| Entretenir la turbine |
| Entretenir l'arbre |

## Kits de maintenance

Entretien des 500 heures | Entretien des 1 000 heures | Entretien des 1 500 heures
--- | --- | ---
Oil tube kit | Oil tube kit × 2 | Oil tube kit
Maintenance kit - 500 h | Maintenance kit - 500 h | Maintenance kit - 500 h
| Maintenance kit - 1000 h |