# Utilización de la lijadora

ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones

- La palanca del acelerador no debe desmontarse nunca ni arreglarse con cinta o similar.

- Detenga el uso de la herramienta si, durante el uso, se producen vibraciones o ruidos elevados anómalos.

- Asegúrese de utilizar el equipo de protección personal adecuado antes de utilizar la herramienta.

- Asegúrese de que en la zona donde trabaja no haya otras personas, de forma que nadie pueda resultar herido.

- Asegúrese de que la velocidad en vacío de la herramienta no supera la velocidad indicada en la misma. Consulte las instrucciones para verificar la velocidad en vacío.

- Asegúrese de que la velocidad máxima indicada del soporte del disco es igual o superior a la velocidad especificada en la herramienta.

- Asegúrese de que el soporte del disco no está roto ni dañado.

- Asegúrese de que la combinación seleccionada de soporte del disco y accesorios cumple la normativa nacional.

Instrucciones

1. Conecte la herramienta al suministro de aire (si no está ya conectada).

   Dirija el escape de aire lejos del operario.

2. Pulse el brazo de liberación hacia delante para desbloquear el mecanismo de seguridad.

   Presione la palanca del acelerador para encender la herramienta.

ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones y daños

Las piezas giratorias pueden ocasionar lesiones y daños

- Asegúrese de que la herramienta esté desconectada y de que haya dejado de girar antes de dejarla apoyada.