# Limpiar el adaptador con filtro

ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones graves

El aire a presión puede provocar lesiones.

- Cierre siempre el suministro de aire cuando no lo vaya a utilizar y antes de realizar cualquier ajuste.

- Vacíe la manguera de presión de aire y desconecte la herramienta del suministro de aire cuando no la utilice o antes de realizar ningún de ajuste.

- Utilice siempre una manguera y una presión neumática adecuados para la herramienta.

Herramientas necesarias:

- Tornillo de banco

- Llave dinamométrica

- Llave (3/8”)

- Pistola de soplado

Repuestos:

- Sustituya el filtro en la revisión de 1000 horas

Instrucciones

1. Coloque la herramienta en un tornillo de banco

   Desconecte el adaptador neumático del mango utilizando una llave.

2. Limpie el filtro del adaptador con una pistola de soplado.

   Sustituya el adaptador con filtro si se detectan daños o averías.

3. Monte el adaptador con filtro limpio o nuevo con la junta tórica.

   Coloque el adaptador con filtro en el mango y apriételo al par recomendado utilizando una llave.