# Opzioni di configurazione

La tabella sotto riportata mostra le opzioni di configurazione di BSP e NPT con i relativi accessori.

Per il numero d’ordine, vedere Parti di ricambio e accessori in ServAid. Per istruzioni su come installare il cuscinetto di supporto, vedere la sezione Istruzioni per l'uso.

Pos. | Voce | Levigatrice, M14 | Levigatrice, 5/8"
--- | --- | --- | ---
1 | Platorello di estrazione (opzionale) | Ø 180 mm | Ø 7"
2 | Disco in fibra (opzionale) |  |
3 | Dado di bloccaggio del platorello di estrazione | M14 | UNC 5/8"-11
| Eseguire la manutenzione dello strumento | Chiave a compasso, CC 30 × Ø 5 mm | Chiave a compasso, CC 30 × Ø 5 mm
| Coppia raccomandata | 15 Nm | 11,1 ftlb
4 | Kit di bloccaggio | Accessorio incluso, M6 × 20 | Accessorio incluso, UNC 1/4”
| Eseguire la manutenzione dello strumento | Chiave a brugola da 4 mm | Chiave a brugola da 4 mm
| Coppia raccomandata | 5 Nm | 3,7 ft-lb