# Componentes principais

Posição | Peça | Função
--- | --- | ---
1 | Empunhadura de apoio | Ajustável para permitir uma posição de trabalho flexível, tanto para operador destro como canhoto.
2 | Autobalancer (amortecedor de impacto e vibrações) | Reduz as vibrações.
3 | Proteção do disco | Protetor de disco ajustável (somente para esmerilhadeiras).
4 | Botão Trava do eixo/Ajuste da proteção do disco | Dupla funcionalidade. Trava o eixo quando pressionado para frente. Ajusta a proteção do disco quando puxado para trás.
5 | Placa de dados | Mostra informações gerais da ferramenta.
6 | Mecanismo de segurança | Uma função de duas etapas para partida e parada seguras da ferramenta. Pressione o braço de liberação para frente para soltar o braço de trava de segurança.
7 | Empunhadura de regulagem | Oferece uma pega ergonômica, confortável e segura, além de bom isolamento de temperatura.
8 | Adaptador de ar com filtro | Facilita o manuseio da conexão de ar e protege a ferramenta contra impurezas.
9 | Alavanca de regulagem | Dá partida e para a ferramenta.
10 | Sinalização | Mostra a velocidade nominal da ferramenta.