# Inštalácia podpornej podložky

VAROVANIE

Nebezpečenstvo vážneho zranenia

Vzduch pod tlakom môže spôsobiť zranenie.

- Keď sa nástroj nepoužíva alebo pred úpravami vždy vypnite prívod vzduchu.

- Zbavte hadicu tlaku vzduchu a odpojte nástroj od napájania vzduchom keď sa nepoužíva alebo pred vykonaním úprav.

- Vždy používajte máte správnu veľkosť hadice a tlak vzduchu pre nástroj.

Pred spustením inštalácie

- Vizuálne skontrolujte, či nie je podporná podložka prasknutá alebo poškodená.

- Uistite sa, či má podporná podložka správne rozmery otvoru.

- Uistite sa, či máte brúsny materiál vhodný na dané použitie.

- Uistite sa, že uvedená maximálna rýchlosť podpornej podložky je väčšia alebo rovnaká ako rýchlosť uvedená na nástroji.

Požadované nástroje:

- Čapíkový kľúč

- Imbusový kľúč

Pokyny

1. Stlačte tlačidlo uzamknutia vretena dopredu a držte ho stlačené a zároveň otáčajte automatické vyrovnávanie do uzamknutej polohy. Počkajte na zvuk indikujúci správnu polohu.

2. Stlačte tlačidlo uzamknutia vretena dopredu a držte ho stlačené počas uťahovania adaptéra, ak je pripevnený pomocou čapíkového kľúča.

3. Nasaďte na vreteno prírubovú podložku, podpornú podložku a brúsny materiál.

4. Pripevnite uzamykaciu sadu čapíkovým kľúčom s odporúčaným momentom.

   Pozri časť Možnosti konfigurácie pre servisné nástroje a odporúčanú hodnotu momentu.

5. Uistite sa, či sa podporná podložka správne otáča.

VAROVANIE

Nebezpečenstvo zranenia

- Po montáži podpornej podložky vykonajte skúšobný chod nástroja v chránenej oblasti.