# Výměna oleje

VÝSTRAHA

Riziko vážného úrazu

Stlačený vzduch může způsobit zranění.

- Pokud není nástroj používán, nebo před jakýmkoliv nastavováním, vždy vypněte přívod vzduchu.

- Pokud není nástroj používán, nebo před jakýmkoliv nastavováním, uvolněte tlak vzduchu z hadice a nástroj odpojte od přívodu vzduchu.

- Vždy používejte správnou velikost hadice a správný tlak vzduchu pro nástroj.

Požadované nástroje:

- Šroubovák TX20

- Momentový klíč

Náhradní díly

- Servisní souprava, včetně olejové stříkačky s olejem Turbine Gearbox Oil 32
  (k objednání u společnosti Atlas Copco).

Převod hodnoty momentu

- 3 Nm = 2,2 ft-lb

- 6 Nm = 4,4 ft-lb

Pokyny

1. Připojte nástroj k přívodu vzduchu (pokud ještě není připojen).

   Před spuštěním nástroje vždy zajistěte automatický vyvažovač příslušným dílem.

   Nechte nástroj běžet na pomalý volnoběh po dobu 60 sekund.

2. Odpojte hadici přívodu stlačeného vzduchu od nástroje.

3. Opěrnou rukojeť sejměte z nástroje.

4. Umístěte nástroj do vodorovné a stabilní polohy. Vyšroubujte šroub vřetena.

5. Vyšroubujte olejovou zátku. Nástroj držte ve vodorovné poloze.

   Vypouštějte olej z nástroje po dobu nejméně 30 sekund.

6. Vložte šroub vřetena na místo a utáhněte jej doporučeným momentem.

7. Umístěte nástroj do vodorovné a stabilní polohy na opačné straně otvoru. Naplňte nástroj 7 ml oleje Turbine Gearbox Oil 32 pomocí olejové stříkačky (součást servisní soupravy)

   Zkontrolujte, zda je nástroj naplněn olejem v doporučeném rozpětí. Vysoká hladina oleje bude způsobovat přehřívání, zatímco nízká hladina oleje může časem způsobit poškození převodu.

8. Vyčistěte magnet na olejové zátce od oleje a částic utěrkou, která nepouští chlupy.

   Vložte olejovou zátku na místo a utáhněte ji doporučeným momentem.