# Регулировка положения опорной рукоятки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск тяжелой травмы

Воздух под давлением может стать причиной травмы.

- Когда инструмент не используется или перед тем как выполнять какие-либо регулировки, всегда отключайте подачу воздуха.

- Когда инструмент не используется или перед тем как выполнять какие-либо регулировки, стравливайте давление воздуха в шланге и отключайте инструмент от подачи воздуха.

- Всегда используйте шланг соответствующего размера и надлежащее давление сжатого воздуха для инструмента.

Необходимые инструменты:

- Шестигранный ключ

Указания

1. Ослабьте опорную рукоятку с помощью шестигранного ключа.

2. Установите опорную рукоятку в подходящее положение.

3. Затяните опорную рукоятку с помощью винта до 10 Нм (7,4 фунт силы-фут).