# Варианты конфигураций

В следующей таблице представлены варианты конфигураций BSP и NPT с соответствующими насадками.

Код заказа см. в разделе «Перечень запчастей и принадлежности» в ServAid. Инструкции по установке опорной тарелки представлены в разделе «Инструкций по эксплуатации».

Поз. | Элемент | Шлифовальная машина, M14 | Шлифовальная машина, 5/8 дюйма
--- | --- | --- | ---
1 | Опорная тарелка (опция) | Ø 180 мм | Ø 7"
2 | Волоконный диск (опция) |  |
3 | Гайка, фиксирующая опорную тарелку | M14 | UNC 5/8"-11
| Инструмент для техобслуживания | Вилочный гаечный ключ, CC 30 × Ø 5 мм | Вилочный гаечный ключ, CC 30 × Ø 5 мм
| Рекомендуемый крутящий момент | 15 Нм | 11,1 фунта-силы·фут
4 | Комплект для фиксации | Принадлежность входит в комплект, M6 × 20 | Принадлежность входит в комплект, UNC 1/4 дюйма
| Инструмент для техобслуживания | Шестигранный ключ, 4 мм | Шестигранный ключ, 4 мм
| Рекомендуемый крутящий момент | 5 Нм | 3,7 фунта-силы·фут