# Výmena oleja

VAROVANIE

Nebezpečenstvo vážneho zranenia

Vzduch pod tlakom môže spôsobiť zranenie.

- Keď sa nástroj nepoužíva alebo pred úpravami vždy vypnite prívod vzduchu.

- Zbavte hadicu tlaku vzduchu a odpojte nástroj od napájania vzduchom keď sa nepoužíva alebo pred vykonaním úprav.

- Vždy používajte máte správnu veľkosť hadice a tlak vzduchu pre nástroj.

Požadované nástroje:

- Skrutkovač TX20

- Momentový kľúč

Náhradné diely

- Servisná súprava vrátane olejovej striekačky naplnenej olejom Turbine Gearbox Oil 32
  (dostupné na objednávku od spoločnosti Atlas Copco).

Menič momentu:

- 3 Nm = 2.2 ft-lb

- 6 Nm = 4.4 ft-lb

Pokyny

1. Nástroj pripojte k zásobovaniu vzduchom (ak ešte nie je pripojený).

   Pred spustením nástroja vždy uzamknite automatické vyrovnávanie s príslušným dielom.

   Nechajte nástroj spustený na voľnobehu na 60 sekúnd.

2. Z nástroja odpojte prívodnú hadicu stlačeného vzduchu.

3. Odpojte z nástroja podpornú rukoväť.

4. Nástroj dajte do horizontálnej a stabilnej polohy. Vyskrutkujte skrutku hriadeľa.

5. Odmontujte olejovú zátku. Nástroj ponechajte vo vodorovnej polohe.

   Vypustite olej z nástroja minimálne na 30 sekúnd.

6. Dajte skrutku hriadeľa na miesto a utiahnite odporúčaným momentom.

7. Nástroj dajte do horizontálnej a stabilnej polohy na opačnej strane otvoru.. Striekačkou na olej Turbine Gearbox Oil 32 (súčasť servisnej sady) naplňte nástroj 7 ml oleja 32.

   Uistite sa, že je nástroj naplnený olejom v odporúčanom rozpätí. Vysoká úroveň oleja spôsobí prehriatie, zatiaľ čo nízka hladina oleja môže časom spôsobiť poškodenie.

8. Čistou bezžmolkovou handričkou vyčistite magnet na olejovej zátke od oleja a častíc.

   Dajte olejovú zátku na miesto a utiahnite odporúčaným momentom.