# Konfigurationsoptionen

Die Tabelle unten gibt die Optionen für eine BSP- und NPT-Konfiguration mit entsprechenden Anbauteilen an.

Für die Bestellnummer siehe Ersatzteile und Zubehör unter ServAid. Anweisungen zur Montage des Stütztellers finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Pos. | Artikel | Schleifer, M14 | Schleifer, 5/8"
--- | --- | --- | ---
1 | Stützteller (optional) | Ø 180 mm | Ø 7"
2 | Fiberscheibe (optional) |  |
3 | Verriegelung des Stütztellers über Mutter | M14 | UNC 5/8"-11
| Handwerkzeug | Stirnlochschlüssel, CC 30 × Ø 5 mm | Stirnlochschlüssel, CC 30 × Ø 5 mm
| Empfohlenes Drehmoment | 15 Nm | 11,1 ftlb
4 | Verriegelungssatz | Mitgeliefertes Zubehör, M6 × 20 | Mitgeliefertes Zubehör, UNC 1/4"
| Handwerkzeug | Inbusschlüssel, 4 mm | Inbusschlüssel, 4 mm
| Empfohlenes Drehmoment | 5 Nm | 3,7 ft-lb