# Čistenie adaptéra so sitkom

VAROVANIE

Nebezpečenstvo vážneho zranenia

Vzduch pod tlakom môže spôsobiť zranenie.

- Keď sa nástroj nepoužíva alebo pred úpravami vždy vypnite prívod vzduchu.

- Zbavte hadicu tlaku vzduchu a odpojte nástroj od napájania vzduchom keď sa nepoužíva alebo pred vykonaním úprav.

- Vždy používajte máte správnu veľkosť hadice a tlak vzduchu pre nástroj.

Požadované nástroje:

- Zverák

- Momentový kľúč

- Kľúč (3/8")

- Ofukovacia pištoľ

Náhradné diely:

- Vymeňte filter každých 1000 hodín prevádzky

Pokyny

1. Vložte nástroj do zveráka.

   Kľúčom odpojte vzduchový adaptér od rukoväti.

2. Ofukovacou pištoľou vyčistite sitko adaptéra.

   V prípade zistenia poškodenia alebo poruchy vymeňte adaptér so sitkom.

3. Namontujte vyčistený alebo nový adaptér so sitkom s O-krúžkom.

   Vložte adaptér so sitkom do rukoväti a utiahnite kľúčom na odporúčaný moment.