# Overenie rýchlosti voľnobehu

VAROVANIE

Nebezpečenstvo vážneho zranenia

Vzduch pod tlakom môže spôsobiť zranenie.

- Keď sa nástroj nepoužíva alebo pred úpravami vždy vypnite prívod vzduchu.

- Zbavte hadicu tlaku vzduchu a odpojte nástroj od napájania vzduchom keď sa nepoužíva alebo pred vykonaním úprav.

- Vždy používajte máte správnu veľkosť hadice a tlak vzduchu pre nástroj.

VAROVANIE

Nebezpečenstvo zranenia

- Pred spustením nástroja vždy uzamknite automatické vyvažovanie s odporúčaným dielom.

- Nikdy nemerajte rýchlosť voľnobehu s pripojenou podpornou podložkou.

- Rýchlosť voľnobehu merajte každý deň.

Požadované nástroje:

- Čapíkový kľúč

- Tachometer

Pokyny

1. Stlačte tlačidlo uzamknutia vretena dopredu a držte ho stlačené počas uťahovania adaptéru pomocou čapíkového kľúča.

2. Nástroj pripojte k zásobovaniu vzduchom.

3. Do otvoru vretena dajte tachometer.

4. Spustite nástroj a zmerajte rýchlosť pri tlaku 6,3 baru.

   Uistite sa, či je páčka ventilu stlačená úplne nadol a zmerajte rýchlosť po dobu minimálne 1 minúty

5. Odoberte tachometer.

6. Overte rýchlosť voľnobehu na tachometri s rýchlosťou označenou na nástroji.

   VAROVANIE

   Nebezpečenstvo zranenia

   - Nameraná rýchlosť nesmie prekročiť uvedenú maximálnu rýchlosť vyznačenú na nástroji. V prípade nadmernej rýchlosti vráťte nástroj autorizovanému servisnému stredisku.