# Installera underläggsskiva

VARNING

Risk för allvarlig personskada

Trycksatt luft kan orsaka allvarlig skada.

- Stäng alltid av lufttillförseln när den inte används eller innan justeringar görs.

- Släpp ut lufttrycket ur slangen och koppla bort verktyget från lufttillförseln när den inte används eller innan justeringar görs.

- Använd alltid rätt slangstorlek och lufttryck för verktyget.

Innan du påbörjar installationen

- Kontrollera att skivan inte är sprucken eller skadad.

- Kontrollera att hålet i skivan har rätt dimensioner.

- Kontrollera att du har rätt slip till det arbete som ska utföras.

- Kontrollera att underläggsskivans högsta varvtal är högre än eller lika stort som det varvtal som anges på verktyget.

Verktyg som krävs:

- Tappnyckel

- Insexnyckel

Instruktioner

1. Skjut knappen till spindellåset framåt och håll den intryckt medan du ställer autobalanseraren i låsläget. Lyssna till ljudet som anger korrekt position.

2. Skjut knappen till spindellåset framåt och håll den intryckt medan du tar bort adaptern, om den är ansluten, med en klonyckel.

3. Montera flänsbrickan, underläggsskivan och slipskivan på spindeln.

4. Fäst låssatsen med tappnyckeln till korrekt moment.

   Se avsnittet Konfigurationsalternativ för serviceverktyg och rekommenderat vridmoment.

5. Kontrollera att underläggsskivan roterar korrekt.

VARNING

Risk för personskada

- Testkör verktyget på ett avskärmat område när du monterat underläggsskivan.