# Czyszczenie adaptera z filtrem

OSTRZEŻENIE

Ryzyko poważnych obrażeń ciała

Powietrze pod ciśnieniem może spowodować obrażenia ciała.

- Zawsze odciąć dopływ sprężonego powietrza, jeśli nie jest ono używane lub przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek regulacji.

- Usunąć ciśnienie z węża pneumatycznego i odłączyć narzędzie od źródła sprężonego powietrza, jeśli nie jest ono używane lub przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek regulacji.

- Średnica węża oraz ciśnienie sprężonego powietrza zawsze muszą być dostosowane do używanego narzędzia.

Wymagane narzędzia:

- Imadło

- Klucz dynamometryczny

- Klucz (3/8 cala)

- Ręczna dmuchawa

Części zamienne:

- Wymienić filtr podczas serwisowania po 1000 godzinach pracy.

Instrukcje

1. Umieścić narzędzie w imadle.

   Przy użyciu klucza odłączyć złączkę pneumatyczną od uchwytu.

2. Przy użyciu ręcznej dmuchawy oczyścić adapter z filtrem.

   Wymienić adapter z filtrem w razie wykrycia jakiegokolwiek uszkodzenia lub defektu.

3. Zamontować oczyszczony lub nowy adapter z filtrem z pierścieniem O-ring.

   Zamocować adapter z filtrem w uchwycie i dokręcić ją zalecanym momentem przy użyciu klucza.