# Pulizia del filtro dell'aria di scarico

1. Posizionare l'utensile in una morsa.

   Rimuovere le quattro viti dall'impugnatura utilizzando un cacciavite Torx.

2. Rimuovere l'impugnatura di comando dall'alloggiamento del motore.

3. Sollevare la piastrina elastica sul corpo valvole utilizzando un cacciavite. Rimuovere la turbina del motore dall'alloggiamento del motore.

4. Rimuovere il filtro dell'aria di scarico dal corpo motore.

5. Pulire il filtro dell'aria di scarico utilizzando una pistola per aria compressa.

6. Reinserire il filtro dell'aria di scarico pulita nel corpo motore.

7. Reinserire il motore nel corpo motore.

8. Montare l'impugnatura sull'alloggiamento del motore.

9. Serrare le quattro viti nell'impugnatura alla coppia raccomandata.