# Betrieb des Schleifgeräts

WARNUNG

Verletzungsgefahr

- Den Starterhebel niemals entfernen oder mit einem Klebeband o.ä. fixieren.

- Stellen Sie die Verwendung des Werkzeugs ein, falls während des Gebrauchs ungewöhnlich laute Geräusche und Vibrationen auftreten.

- Vor der Inbetriebsetzung des Werkzeugs sicherstellen, dass Sie angemessene persönliche Schutzausrüstung tragen.

- Sicherstellen, dass sich in Ihrem Arbeitsbereich keine anderen Personen befinden, damit niemand einem Verletzungsrisiko ausgesetzt wird.

- Sicherstellen, dass die Leerlaufdrehzahl des Werkzeugs nicht die am Werkzeug angegebene Drehzahl überschreitet. Beachten Sie hierzu die zur Verifizierung der Leerlaufdrehzahl angegebenen Anweisungen.

- Sicherstellen, dass die maximale Drehzahl des Stütztellers mindestens der am Werkzeug angegebenen Drehzahl entspricht.

- Sicherstellen, dass der Stützteller keine Risse oder andere Schäden aufweist.

- Sicherstellen, dass die gewählte Kombination von Stützteller und Anbauteilen den jeweiligen Landesvorschriften entspricht.

Anweisungen

1. Das Werkzeug an die Luftversorgung anschließen (falls es nicht schon angeschlossen ist).

   Den Luftauslass vom Bediener weg richten.

2. Den Auslösearm nach vorne drücken, um die Sicherung zu lösen.

   Zum Starten des Werkzeugs den Starterhebel herunterdrücken.

WARNUNG

Beschädigungs- und Verletzungsgefahr

Umlaufende Teile können Sachschäden und Verletzungen verursachen

- Vor dem Ablegen des Werkzeugs sicherstellen, dass es ausgeschaltet und zum Stillstand gekommen ist.