# Options de configuration

Le tableau ci-dessous présente les options de configuration BSP et NPT avec les accessoires correspondants.

Pour le numéro de commande, se référer à Pièces détachées et accessoires dans ServAid. Pour des instructions sur l’installation du plateau de ponçage, se référer au paragraphe Instructions d’utilisation.

Pos. | Article | Ponçeuse, M14 | Ponçeuse, 5/8"
--- | --- | --- | ---
1 | Plateau de ponçage (optionnel) | Ø 180 mm | Ø 7"
2 | Disque en fibre (optionnel) |  |
3 | Écrou de blocage du plateau de ponçage | M14 | UNC 5/8"-11
| Outil d'entretien | Clé à ergots CC 30 × Ø 5 mm | Clé à ergots CC 30 × Ø 5 mm
| Couple recommandé | 15 Nm | 11,1 ft-lb
4 | Kit de blocage | Accessoire inclus, M6 × 20 | Accessoire inclus, UNC 1/4”
| Outil d'entretien | Clé à six pans 4 mm | Clé à six pans 4 mm
| Couple recommandé | 5 Nm | 3,7 ft-lb