# Používání brusky

VÝSTRAHA

Riziko úrazu

- Páka škrticího ventilu nesmí být nikdy odstraněna ani pevně zajištěna například páskou.

- Pokud během práce uslyšíte neobvyklý hluk nebo pocítíte vibrace, okamžitě nástroj zastavte.

- Před použitím nástroje nezapomeňte použít správné osobní ochranné vybavení.

- Zajistěte, aby přímo na pracovní ploše nebyli jiní lidé, protože jim hrozí riziko úrazu.

- Zkontrolujte, zda volnoběžné otáčky nástroje nepřekračují hodnotu otáček označenou na nástroji. Viz pokyny pro ověření volnoběžných otáček.

- Ujistěte se, že hodnota maximálních otáček opěrné podložky je vyšší nebo rovna hodnotě otáček uvedené na nástroji.

- Zkontrolujte, zda opěrná podložka není prasklá ani jakýmkoliv způsobem poškozená.

- Zkontrolujte, zda zvolená kombinace opěrné podložky a součástí příslušenství odpovídá celostátním předpisům.

Pokyny

1. Připojte nástroj k přívodu vzduchu (pokud ještě není připojen).

   Směrujte výfuk vzduchu směrem od operátora.

2. Stisknutím uvolňovacího ramena směrem dopředu uvolněte bezpečnostní mechanizmus.

   Stisknutím páky škrticího ventilu nástroj spusťte.

VÝSTRAHA

Nebezpečí vzniku škody a poranění

Otáčející se díly mohou způsobit škody a zranění

- Před odložením nástroje se ujistěte, zda je nástroj vypnutý a došlo k jeho zastavení.