# Установка опорной тарелки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск тяжелой травмы

Воздух под давлением может стать причиной травмы.

- Когда инструмент не используется или перед тем как выполнять какие-либо регулировки, всегда отключайте подачу воздуха.

- Когда инструмент не используется или перед тем как выполнять какие-либо регулировки, стравливайте давление воздуха в шланге и отключайте инструмент от подачи воздуха.

- Всегда используйте шланг соответствующего размера и надлежащее давление сжатого воздуха для инструмента.

Перед началом установки выполните следующее.

- Визуально убедитесь, что опорная тарелка не имеет трещин и повреждений.

- Убедитесь, что опорная тарелка имеет соответствующие размеры отверстия.

- Убедитесь, что выбранная абразивная насадка соответствует области применения.

- Убедитесь, что максимальная скорость, указанная на опорной тарелке, больше или равна скорости, указанной на инструменте.

Необходимые инструменты:

- Вилочный гаечный ключ

- Шестигранный ключ

Указания

1. Нажмите кнопку блокировки шпинделя вперед и удерживайте ее нажатой в процессе перевода автоматического балансировочного устройства в положение фиксации. Достижение надлежащего положения подтверждается характерным звуком.

2. Нажмите кнопку блокировки шпинделя вперед и удерживайте ее нажатой в процессе снятия переходника, если он установлен, с помощью вилочного гаечного ключа.

3. Установите фланцевую шайбу, опорную тарелку и абразивную насадку на шпиндель.

4. Вилочным гаечным ключом затяните комплект для фиксации с рекомендуемым моментом затяжки.

   Сервисные инструменты и рекомендуемое значение момента затяжки смотрите в разделе Варианты конфигураций.

5. Убедитесь в надлежащем вращении опорной тарелки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность получения травмы

- Установив опорную тарелку, выполните пробный пуск инструмента в защищенной зоне.