# Nettoyer le filtre à air de l’échappement

1. Positionner l'outil dans un étau.

   Retirer les quatre vis de la poignée à l'aide d'un tournevis Torx.

2. Déposer la poignée de commande du carter moteur.

3. Soulever le ressort plat du boîtier de clapet à l'aide d'un tournevis. Déposer la turbine de moteur du carter moteur.

4. Déposer le filtre à air de l’échappement du carter moteur.

5. Nettoyer le filtre à air de l’échappement à l'aide d'une soufflette.

6. Réinsérer le filtre à air de l’échappement nettoyé du carter moteur.

7. Réinsérer le moteur dans le carter moteur.

8. Poser la poignée sur le carter moteur.

9. Serrer les quatre vis de la poignée au couple recommandé.