# サンダーの操作

警告

傷害のリスク

- スロットルレバーは、決して取り外したり、テープなどで固定しないでください。

- 使用中に異常に大きな音や振動が発生した場合はツールの使用を停止してください。

- ツールを操作する前に、適切な個人用保護具を着用していることを確認してください。

- 作業しているエリアには誰もおらず、けがをする人がいないことを確認してください。

- ツールの自由速度が、ツールに表示されている速度を超えないことを確認してください。自由速度を確認するための手順を参照してください。

- バッキングパッドの最大速度がツールに表示された速度以上であることを確認してください。

- バッキングパッドが割れたり破損していないことを確認します。

- バッキングパッドと取り付け部品で選択した組み合わせが国の規則に対応していることを確認してください。

説明書

1. エア供給にツールを接続します（まだ接続されていない場合）。

   オペレーターに排気が当たらないようにしてください。

2. リリースアームを前に押して、セキュリティ機構を解除します。

   スロットルレバーを押し下げて、ツールを起動します。

警告

損傷とけがの危険性

回転部品は損傷とけがの原因になります

- ツールを下に置く前に電源を切り、回転が停止していること確認してください。