# 验证空转速度

警告

存在受重伤风险

承压空气可能导致伤害。

- 在不使用时或进行调整前，务必关闭气源。

- 在不使用时或进行调整前，排空气压软管并将工具与气源断开。

- 始终为工具配置合适尺寸的软管和正确的气压。

警告

存在受伤风险

- 务必先使用适用的部件锁定自动平衡器，然后再启动工具。

- 切勿装有背衬垫板的情况下测量空转速度。

- 每日测量空转速度。

所需的工具：

- 端面扳手

- 转速计

说明

1. 向前按下并按住转轴锁定按钮，同时使用端面扳手拧紧适配器。

2. 将工具连接至气源。

3. 将转速计置于转轴孔中。

4. 启动工具并在 6.3 bar 的压力下测量转速。

   确保节气门扳杆向下按到底并持续测量转速至少达到 1 分钟。

5. 取下转速计。

6. 用工具上标注的转速验证转速计上空转速度。

   警告

   存在受伤风险

   - 测得的转速不得超过工具上标注的最大转速。如果出现过速运转的情况，请将工具返送授权维修中心。