# Limpieza del filtro de aire fino

Herramientas necesarias:

- Tornillo de banco

- Llave dinamométrica

- Destornillador

- Pistola de soplado

Repuestos:

- Sustituya el filtro en la revisión de 1000 horas

Instrucciones

1. Coloque la herramienta en un tornillo de banco

   Extraiga los cuatro tornillos del mango utilizando un destornillador Torx.

2. Retire el mango del alojamiento del motor.

   Extraiga el filtro fino de aire de la carcasa de la válvula.

   Limpie el filtro de aire fino con una pistola de soplado.

   Sustituya el filtro de aire fino si se detectan daños o averías.

   Coloque el filtro de aire fino nuevo o limpio en la carcasa de la válvula.

   Tenga cuidado para no soltar el mecanismo de desconexión de sobrevelocidad.

3. Coloque el asa en la carcasa del motor.

   Apriete los cuatro tornillos del asa al par recomendado.