# 主要部品

位置 | 部品 | 機能
--- | --- | ---
1 | サポートハンドル | 左利きまたは右利きのオペレータに対して、柔軟な作業位置を調節可能です。
2 | オートバランサ | 振動を低減します。
3 | ホイールガード | 調整可能なホイールガードにより柔軟なポジショニングが可能です。オペレータが研削砥石に接触するのを防止し、ホイールが破裂した場合にオペレータを保護します。
4 | スピンドルロックボタン/ホイールガード調整 | デュアル機能。前方に押してスピンドルをロックします。後方に引っ張ってホイールガードを調整します。
5 | データプレート | ツールに関する一般的情報を示します。
6 | セキュリティー機構 | ツールの安全な開始および停止のための2段階機能。解除アームを前に押し、安全確認アームを解放します。
7 | スロットルハンドル | 人間工学に基づいた快適で安全なグリップと、良好な温度断熱材を提供します。
8 | エアアダプタ ストレーナー付き | エア接続処理が容易になり、ツールを異物から保護します。
9 | スロットルレバー | ツールを起動、停止します。
10 | サイン | ツールの公称速度を示します。