# Основные детали

Поз. | Деталь | Назначение
--- | --- | ---
1 | Опорная рукоятка | Гибкая регулировка рабочего положения для леворукого или праворукого оператора.
2 | Автоматическое балансировочное устройство | Снижает уровень вибрации.
3 | Защитный кожух шлифовального круга | Защитный кожух шлифовального круга имеет возможность удобной регулировки положения. Предотвращает контакт оператора с шлифовальным кругом и защищает его в случае, если круг лопнет.
4 | Кнопка блокировки шпинделя / регулировка положения защитного кожуха | Две функции. Блокировка шпинделя при нажатии вперед. Регулировка положения защитного кожуха шлифовального круга при вытягивании назад.
5 | Табличка технических данных | Содержит общую информацию об инструменте.
6 | Механизм защиты | Двухэтапное функционирование для безопасного запуска и останова инструмента. Нажмите рычажок фиксатора вперед, чтобы разблокировать предохранительный фиксатор.
7 | Рукоятка дросселя | Обеспечивает эргономичную, удобную и безопасную хватку, а также хорошую термоизоляцию.
8 | Воздушный адаптер с фильтром | Облегчает обращение с линией подачи сжатого воздуха и защищает инструмент от загрязнений.
9 | Рычаг дросселя | Запускает и останавливает инструмент.
10 | Знак | Содержит номинальную скорость инструмента.