# Hlavné diely

Pozícia | Diel | Funkcia
--- | --- | ---
1 | Podporná rukoväť | Nastaviteľné pre flexibilnú pracovnú polohu pre pravorukého aj ľavorukého operátora.
2 | Autobalancér | Znižuje vibrácie.
3 | Chránič kotúča | Nastaviteľný chránič kotúča umožňuje flexibilné umiestnenie. Predchádza kontaktu operátora s brúsnym kotúčom a chráni operátora v prípade prasknutého kotúča.
4 | Tlačidlo uzamknutia vretena/nastavenie chrániča kotúča | Dvojitá funkcia. Uzamknutie vretena potlačením dopredu. Nastavenie chrániča kotúča potlačením dozadu.
5 | Údajový štítok | Zobrazuje všeobecné informácie o nástroji.
6 | Bezpečnostný mechanizmus | Dvojkroková funkcia pre bezpečné spustenie a zastavenie nástroja. Zatlačením uvoľňovacieho ramena dopredu uvoľnite bezpečnostné uzamykacie rameno.
7 | Škrtiaca rukoväť | Ponúka ergonomické, pohodlné a bezpečné uchopenie ako aj dobrú tepelnú izoláciu.
8 | Vzduchový adaptér so sitkom | Pomáha manipulácii so vzduchovým pripojením a chráni nástroj pred nečistotami.
9 | Páčka škrtiacej klapky | Spúšťa a zastavuje nástroj.
10 | Značenie | Zobrazuje menovité otáčky nástroja.