# Обзор установки

A | Рекомендуемый крутящий момент | E | Макс. скорость на холостом ходу
B | Длина шланга типа «whip hose» | F | Рекомендуемый крутящий момент
C | Диаметр шланга |  |
D | Макс. рабочее давление сжатого воздуха |  |

A | 10 Нм (7,4 фунт силы-фут)
B | L = 900 мм (35 дюймов) (RUBAIR16)
C | Ø 16 мм (5/8 дюйма)
D | 6.3 бара (-90 фунтов на кв. дюйм, ман.)
E | 8500 об/мин
F | 20 Нм (14,8 фунт силы-фут)