# 서비스 간격 개요

아래 표는 500, 1000 및 1,500 작동 시간 이상 사용 시 서비스 받아야 할 부품을 포함하여 본 공구의 권장 서비스 간격을 보여줍니다.

매 1,000시간 서비스는 공인 워크숍 또는 공인 서비스 기사만 수행할 수 있습니다.

500시간 서비스 | 1,000시간 서비스 | 1,500시간 서비스
--- | --- | ---
육안으로 공구 검사 | 육안으로 공구 검사 | 육안으로 공구 검사
오일 교환 | 오일 교환 | 오일 교환
필터 청소 | 필터 청소 | 필터 청소
| 터빈 서비스 |
| 스핀들 서비스 |

## 유지보수 키트

500시간 서비스 | 1,000시간 서비스 | 1,500시간 서비스
--- | --- | ---
Oil tube kit | Oil tube kit × 2 | Oil tube kit
Maintenance kit - 500 h | Maintenance kit - 500 h | Maintenance kit - 500 h
| Maintenance kit - 1000 h |