# Översikt av serviceintervall

I nedanstående tabell visas de rekommenderade serviceintervallen för detta verktyg, inklusive vilka delar som ska servas efter 500, 1000 och 1500 arbetstimmar och så vidare.

Varje 1000-timmarsservice får bara utföras av en auktoriserad verkstad eller behörig servicetekniker.

500-timmarsservice | 1000-timmarsservice | 1500-timmarsservice
--- | --- | ---
Inspektera verktyget visuellt | Inspektera verktyget visuellt | Inspektera verktyget visuellt
Byt olja | Byt olja | Byt olja
Rengör filter | Rengör filter | Rengör filter
| Utför service på turbinen |
| Utför service på spindeln |

## Underhållssatser

500-timmarsservice | 1000-timmarsservice | 1500-timmarsservice
--- | --- | ---
Oil tube kit | Oil tube kit × 2 | Oil tube kit
Maintenance kit - 500 h | Maintenance kit - 500 h | Maintenance kit - 500 h
| Maintenance kit - 1000 h |