# Prehľad servisných intervalov

Nižšie uvedená tabuľka zobrazuje odporúčané servisné intervaly pre tento nástroj, vrátane dielov, ktoré treba servisovať po 500, 1000 a 1500 pracovných hodinách atď.

Servis každých 1000 hodín smú vykonať iba autorizované dielne alebo kvalifikovaní servisní technici.

servisovanie po 500 hodinách | servisovanie po 1000 hodinách | servisovanie po 1500 hodinách
--- | --- | ---
Vizuálne skontrolujte nástroj | Vizuálne skontrolujte nástroj | Vizuálne skontrolujte nástroj
Vymeňte olej | Vymeňte olej | Vymeňte olej
Vyčistite filtre | Vyčistite filtre | Vyčistite filtre
| Servisujte turbínu |
| Servisujte vreteno |

## Súpravy na údržbu

servisovanie po 500 hodinách | servisovanie po 1000 hodinách | servisovanie po 1500 hodinách
--- | --- | ---
Oil tube kit | Oil tube kit × 2 | Oil tube kit
Maintenance kit - 500 h | Maintenance kit - 500 h | Maintenance kit - 500 h
| Maintenance kit - 1000 h |